**UMOWA - wzór**

Zawarta w dniu ........................ 2024 r. w Pruszkowie pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   
z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9, kod pocztowy 05-800 Pruszków, posiada wpis   
w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców, pod nr KRS: 0000039568, NIP 534 19 78 531, REGON 013017973, kapitał zakładowy – 51 691 114,72 zł., zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

**Prezesa Zarządu – Annę Brożyna**

a firmą……………………………………………………………………………………….

NIP ………………………………. REGON…………….

………………………………………………..., z siedzibą w …………………………….., kod pocztowy ………………….., wpisaną do ………………………………………………, prowadzonego przez …………………………………………………………………………..., pod nr ….…………………., NIP …………………., zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….,

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

zwanymi dalej łącznie **Stronami.**

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zmianami) – dalej Pzp, o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy i zakres prac**

1. Przedmiotem umowy jest remont balkonów/tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

2. Zakres prac:

**A – Balkony**

**2.1. Parzniew 36 P.P.L.A 15 lok. 35 -** Pow. 312 x 205

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.2. Parzniew 36 P.P.L.A 15 lok. 36 -** Pow. 270 x 142

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.3. Parzniew 36 P.P.L.A 15 lok. 37 -** Pow. 442 x 312

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.4. Parzniew 36 P.P.L.A 15 lok. 40 -** Pow. 442 x 312

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.5. Parzniew 36 P.P.L.A 15 lok. 34 -** Pow. 442 x 312

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.6.** **Pruszków Pułaskiego 2 lok. 34 -** Pow. 7,00 x 1,50

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.7. Milanówek ul. Na Skraju 2 lok. 18 -** Pow. 262 x 150

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2. 8. Milanówek ul. Na Skraju 2 lok. 68 -** Pow. 321x150x200 (balkon L)

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2. 9. Milanówek ul. Na Skraju 2 lok. 62 -** Pow. 321x150x200 (balkon L)

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2. 10. Milanówek ul. Na Skraju 4 lok. 9 -** Pow. 262x150

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.11. Milanówek ul. Bliska 1a lok. 1 -** Pow. 575x300

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.12. Milanówek ul. Bliska 1a lok. 11 -** Pow. 575x300

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.13. Milanówek ul. Bliska 1b lok. 13 -** Pow. 450x200

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.14. Pruszków ul. Targowa 4 lok. 34 -** Pow. 450x150

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.15. Pruszków ul. Targowa 4 lok. 39 -** Pow. 450x150

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.16. Grodzisk Mazowiecki ul. Wiklinowa 9 lok. 11 -** Pow. 550x236

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.17. Grodzisk Mazowiecki ul. Wiklinowa 9 lok. 15 -** Pow. 550x236

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.18. Pruszków ul. Tuwima 20 lok. 4 -** Pow. 7,7 m2

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.19. Pruszków ul. Tuwima 20 lok. 7 -** Pow. 5,4 m2

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.20. Pruszków ul. Tuwima 20 lok. 10 -** Pow. 4,44 m2

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2. 21. Pruszków ul. Tuwima 20 lok. 12 -** Pow. 5,4 m2

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.22. Pruszków ul. Tuwima 20 lok. 16 -** Pow. 5,4 m2

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**2.23. Pruszków ul. Srebrna 24 lok. 2 -** Pow. 2,10 m2

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

- naprawa tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.

**B - Taras**

**2.24. Pruszków ul. Tuwima 20 lok. 15 -** Pow. 3,54 x 6,35 = 22,48 ok. 25 m2

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

**2.25. Milanówek ul. Bliska 1a lok. 1 -** Pow. 575x300

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka izolacji z papy

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty tarasowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej tarasu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie,

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie prawidłowych odpływów z płyty tarasowej,

- wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- naprawa uszkodzeń na fundamentach murów oporowych oraz położenie tynku mozaikowego,

- oczyszczenie i malowanie balustrad,

- naprawa schodów z kostki brukowej, (naprawa obrzeży i przełożenie kostki)

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

**2.26. Milanówek ul. Bliska 1a lok. 11 -** Pow. 575x300

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka izolacji z papy

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty tarasowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej tarasu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie,

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie prawidłowych odpływów z płyty tarasowej,

- wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- naprawa uszkodzeń na fundamentach murów oporowych oraz położenie tynku mozaikowego,

- oczyszczenie i malowanie balustrad,

- naprawa schodów z kostki brukowej, (naprawa obrzeży i przełożenie kostki)

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania zawiera: niniejsza

umowa, specyfikacja warunków zamówienia.

4. Prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót z Zamawiającym, należytą starannością oraz pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich robót stanowiących przedmiot zamówienia, niezbędnych

do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1. urządzenie placu budowy oraz zabezpieczenie do nich dostaw wody, energii elektrycznej, (Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy),
2. pokrycie kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy wraz z zapleczem ( poboru wody, energii elektrycznej, zabezpieczenia),
3. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli dotyczy),
4. składowanie i wywóz wszystkich zbędnych materiałów i śmieci oraz ewentualną utylizację (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu),
5. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

**§ 2**

**Terminy realizacji**

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczęcia prac nastąpi od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia prac – **trzy miesiące od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**§ 3**

**Przedstawiciele stron na budowie**

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony Zamawiającego, prowadzić będzie   
   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Zmiana osoby nadzorującej nie wymaga uzyskania zgody Wykonawcy).

2. Funkcje kierownicze z ramienia Wykonawcy sprawować będzie **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli budowy bez uprzedzenia, przeprowadzanej w obecności   
   kierownika budowy lub osoby zastępującej.
2. Osoba sprawująca funkcję kierownika budowy powinna pełnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany kierownika budowy, o którym mowa w ust 2 w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca wystąpi

do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby. Zmiana ta nie będzie wymagała zmian w umowie.

6. Nowa osoba będzie posiadała równoważne uprawnienia oraz doświadczenie wymagane   
od danej osoby na etapie postępowania przetargowego.

7. Jeżeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania lub w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji   
zmieni adres pocztowy lub email, powinien o tej zmianie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem   
uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

**§ 4**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom realizację Przedmiotu Umowy:
2. **………………………** w zakresie **………………………**,
3. **………………………** w zakresie **………………………**,
4. **………………………** w zakresie **………………………**.

Pozostały zakres prac związany z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni

kwalifikacje do ich wykonania.

1. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie wymaga

zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które Podwykonawca będzie wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub zaangażowanie nowego Podwykonawcy.

1. Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robót przez Podwykonawcę dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się w celu i na zasadach określonych w art. 118 PZP, Wykonawca zobowiązany jest podczas zgłaszania Zamawiającemu nowego Podwykonawcy wykazać, że proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na poziomie nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W innych przypadkach wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw odrzucenia przez Zamawiającego nowego Podwykonawcy.

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

1. Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą zawierać w

szczególności:

1. oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,
2. oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji,
3. wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym że odpowiedzialność Zamawiającego jest zgodna z zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,
4. termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
5. postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,
6. postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad istotnych lub wad nieistotnych).
7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłosi:
   1. zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
   2. sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane.

Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak akceptacji projektu

umowy lub brak zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą.

1. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej

umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane.

1. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej

umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku umów o wartości większej niż 50 000,00 zł. brutto.

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby

Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi terminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom.

1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni od daty

dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawcę.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
   1. braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcyw wysokości **2000,00** zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo,
   2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości **0,5%**wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
   3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości **0,5%** wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
   4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zastrzeżeń Zamawiającego, w wysokości **0,5%** wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
   5. za realizację Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców w wysokości **15 000,00** zł brutto za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego Przedmiotu Umowy, w

tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

1. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne.

**§ 5**

**Oświadczenia, odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy**

**W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:**

Prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ oraz z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej.

1. Urządzenia placu budowy i gospodarowania nim do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, tj. do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji przez Zamawiającego oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie.
2. **Opracowanie Planu BIOZ – 2 egz. i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem (jeżeli dotyczy).**
3. Utrzymania na swój koszt dla celów budowy (podłączenia, podliczniki) doprowadzenia wody i energii elektrycznej ewentualnego ogrodzenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa.
4. Uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji zamówienia.
5. Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody obciąża Wykonawcę.
6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów istniejących w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich, bądź doprowadzenia do stanu pierwotnego.
7. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów powiatowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawami.
8. Koordynowanie działań zapobiegających zagrożeniom zdrowia i życia oraz zapewniających przestrzeganie podczas realizacji robót przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, a także przepisów   
   i zasad bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
9. Zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy oraz ustalenie zasad powiadamiania   
   i organizacji alarmowania w razie wypadku lub zagrożenia pożarowego.
10. Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia jak również mienia oraz bezzwłoczne wezwanie właściwych służb ratowniczych lub policji i powiadomienie Zamawiającego.
11. Zgłaszania Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.
12. Przekazania na żądanie Zamawiającego do wglądu atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.
13. Zgłoszenia robót objętych przedmiotem zamówienia do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.
14. Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami budowlanymi.
15. **Posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym niniejszą umową przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność Wykonawcy równą co najmniej wartości umowy. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię ww. polisy OC przed podpisaniem Umowy.**
16. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z dostawą materiałów   
    i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości zakresu przedmiotowego Umowy.
17. Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji.
18. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z placem budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykiem i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi Przedmiotem Umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy.
19. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia zgodności opisu przedmiotu zamówienia stanem faktycznym oraz specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz nie stwierdza rozbieżności w przedmiotowych dokumentach.
20. Wykonawca po zapoznaniu się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy oraz uwarunkowaniami uwzględnił je w wynagrodzeniu.
21. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione w niniejszej Umowie oraz SWZ warunki realizacji robót i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.
22. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie.
23. Wykonawca będzie stosował się do pisemnych zaleceń Zamawiającego przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.
24. W przypadku możliwości wykonania zmian korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia przyszłej eksploatacji, Wykonawca złoży wniosek do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w przedmiocie objętym zamówieniem i w przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiającego ich wprowadzania.
25. W przypadku konieczności, organizowanie spotkań koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.
26. Zapewnienia stałego, codziennego nadzoru kierownika budowy.
27. Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.
28. Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwych organów i Zamawiającego.
29. Pokrycia kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy.
30. Pisemnego zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru do Zamawiającego.
31. Przestrzegania przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa związanych z realizacją inwestycji budowlanej.
32. Powiadamiania Zamawiającego o każdej nieprzewidzianej wcześniej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację inwestycji, niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności.
33. Utrzymania na terenie budowy na bieżąco ładu i porządku, nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów.
34. **Prace najbardziej hałaśliwe lub w inny sposób uciążliwe dla otoczenia powinny być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.**
35. Ochrony środowiska na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu. Podczas robót należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i pod nadzorem osób o odpowiednich, udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie ogrodnictwa.
36. Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami budowlanymi – odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego utwardzeń terenu i powierzchni biologicznie czynnych.
37. Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji.
38. Określenie w Formularzu ofertowym parametrów cenotwórczych, tj. Robocizny, Materiały, Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt zakupu materiałów, Zysk, posłużą do rozliczeń dokonanych na zasadach określonych w § 14 Umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robót oraz odstąpienia stron od umowy.
39. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ustępach poprzednich ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania całego Przedmiotu Umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost przepisów prawa.
40. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.
41. **Remont balkonu wykonywany będzie z rusztowań zewnętrznych po udostępnieniu i uprzątnięciu miejsca robót przez najemcę. Dostęp do balkonu uzgodniony winien być przez wykonawcę z najemcą przed rozpoczęciem robót.**

**§ 6**

Obowiązki Zamawiającego

**Do obowiązków Zamawiającego należy:**

Przekazanie terenu budowy.

Zapewnienie nadzoru, zgodnie z prawem budowlanym i właściwymi przepisami.

Zatwierdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym wystawionej faktury dla Zamawiającego.

Zorganizowanie odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy.

Przekazanie Zamawiającemu faktury za wykonane roboty w sposób umożliwiający terminową zapłatę należności   
z nich wynikających.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy   
w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiający ma prawo w czasie realizacji Umowy – po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy, na której będzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu zrealizowania prac lub robót budowlanych, które nie wchodzą w zakres Przedmiotu Umowy.

Udział w odbiorze końcowym przedmiotu umowy, po zakończeniu robót i odbiorach dokonanych przez Zamawiającego.

Terminowe regulowanie Wykonawcy należności wynikających z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury.

Udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do działania w imieniu Zamawiającego - do załatwienia wszelkich spraw związanych z zamówieniem, w tym uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń decyzji (jeśli dotyczy).

**§ 7**

#### Wynagrodzenie

Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 umowy,   
wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi netto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł.   
(słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) plus należny podatek VAT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) co daje łączną kwotę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ brutto (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ), zgodnie ze złożoną ofertą.

Wynagrodzenie to będzie pomniejszone o wartość robót zaniechanych oraz różnicową wartość   
robót zamiennych w sposób określony w ust. 4, 5 i 6.

Wykonawca do kalkulacji ceny ofertowej w zakresie robót budowlanych użył następujących stawek oraz narzutów:

1) stawka roboczogodziny R ……….. zł / r-g

2) narzuty:  
- koszty pośrednie (Kp) ……………..% (R, S)  
- koszty zakupu (Kz) ……………. % Mbezp  
- zysk Z ………. % (R+S+Kp (R+S)).

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy, SWZ. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również m.in. koszty wszelkich prac towarzyszących niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu mają one służyć w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jak również uznane przez wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.

Wykonawca w toku wykonywanych robót jest obowiązany do zaniechania wykonywania robót wskazanych przez Zamawiającego, a potwierdzonych protokółem konieczności.

W przypadku:

1. ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający obniży wartość ryczałtową przedmiotu umowy o wartość danego zakresu określoną w Formularzu Ofertowym i według zawartych w nim parametrów cenowych,
2. wystąpienia robót zamiennych /wykonanie nowego elementu w zamian za inny/ Zamawiający obniży albo lub pozostawi wartość ryczałtową przedmiotu umowy o wartość różnicową wynikającą z wyceny zamiennych elementów.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub podobnych podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub podobne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych określonych w przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje   
wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności:

1. roboty określone w przedmiarach robót, SWZ oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
2. roboty nie objęte powyższym zakresem, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp.
3. koszt sporządzenia planu BIOZ (jeżeli dotyczy),
4. koszty robót przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania jego zaplecza),
5. koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy.
6. koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenia zniszczonych istniejących urządzeń, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,
7. koszty zużycia energii elektrycznej i wody,
8. należny podatek VAT,
9. wszystkie inne nie wymienione powyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomościach, na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robot, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności zakres prac oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania**.** Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót rościć sobie żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót, będących Przedmiotem Umowy, czy innych błędów Wykonawcy, a w szczególności błędów rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu robót, będącego w zakresie, ale niezbędnego do prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną oraz niniejszą Umową wykonania robót.

Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 60% kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy.

**§ 8**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokości **5** **%**

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, tj. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł** (słownie: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**) w formie ………………………………...

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania Umowy, a także do pokrycia kosztów roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

1. Po bezusterkowym odbiorze robót i przekazaniu ich Zamawiającemu zostanie zwolnione zabezpieczenie

należytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowiące 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz usunięciu wszystkich stwierdzonych wad podczas końcowego odbioru gwarancyjnego, o którym mowa w § 10.

1. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej, termin wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego.

**§ 9**

**Fakturowanie i rozliczenie**

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT wystawioną po zrealizowaniu całości prac na

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków NIP 534-19-78-531,

2. Podstawą do wystawienia i opłacenia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru

końcowego i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu.

3. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu   
**30 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie.

5. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje:

* 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. jest płatnikiem podatków od towarów i usług (VAT) i jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,

NIP 534-19-78-531.

* 1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w ………………………, NIP: ……………………… i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

**§ 10**

**Odbiory**

Strony ustalają, że przedmiotem odbioru częściowego będą prace ulegające zakryciu lub zanikające.

1. Do odbiorów częściowych stosuje się postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego.
2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będą prace określone w § 1.
3. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót.
4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół usunięcia wad.
7. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeśli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

2) Jeśli wady nie nadają się do usunięcia to:

a. Jeśli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć

odpowiednio wynagrodzenie.

b. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

1. Wykonawca przekaże Przedmiot Umowy Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.
2. Końcowe odbiory gwarancyjne:
3. Zamawiający wyznaczy terminy ostatecznych końcowych odbiorów gwarancyjnych robót w terminie do 2 miesięcy przed upływem okresów gwarancyjnych, ustalonych w protokole bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z § 11 ust. 7 i 8.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzone protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych podczas końcowych odbiorów gwarancyjnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.
7. Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, jest potwierdzenie usunięcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we wszystkich protokołach odbioru gwarancyjnego.

**§ 11**

**Rękojmia za wady i gwarancja jakości**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość wykonanego Przedmiotu Umowy ze względu na jego cel określony w Umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych Przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania odbioru czynności oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, w uzgodnieniu z Zamawiającym może:

jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem ,żądać usunięcia wad a w razie nieusunięcia obniżyć wynagrodzenie za ten odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie   
14 dni od daty jej ujawnienia.

1. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.
4. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na okres **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy** od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru.
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego robót.
6. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu dla danego elementu robót o czas pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia, o ile wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy objętego rękojmią i gwarancją.
7. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:
   1. wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
   2. usunięcie ujawnionych wad (na własny koszt i we własnym zakresie) w terminie określonym przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady po terminie określonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 Umowy, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem któregokolwiek określonego w nich terminu.
9. W sytuacji określonej w pkt. 11 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 12.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy (bez uprzedniej zgody sądu na co Wykonawca wyraża zgodę) z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy.

**§ 12**

**Kary umowne i odstąpienie od Umowy**

1. Wykonawca płaci kary umowne:
   1. z tytułu nieterminowej realizacji robót 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki względem terminu określonego w § 2,
   2. z tytułu zwłoki w usuwaniu wad 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rękojmi i gwarancji,
   3. za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwającej dłużej niż 2 dni robocze, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1, za każdy kolejny dzień przerwy,
   4. kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,
   5. kary wynikające z zapisów w § 13 ust. 7 niniejszej Umowy,
   6. łączny limit kar umownych określonych Umową nie przekroczy 30% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy (bez uprzedniej zgody sądu na co Wykonawca wyraża zgodę) lub odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni roboczych terminu na zwiększenie potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na niedotrzymanie terminów umownych, nie podejmie działań zaradczych.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku:
   1. nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
   2. wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonanie ich naprawy w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.
   3. wykonywania robót niezgodnie z Umową bez akceptacji Zamawiającego i nie przystąpienie do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia,
   4. przerwania bez uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych,
   5. w razie otwarcia likwidacji Wykonawcy.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3:
   * + 1. Wykonawca zapłaci kary umowne uwzględniające postanowienia ust. 1,
       2. Wykonawca sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień zakończenia Umowy oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony,
       3. Zamawiający dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, po uprzednim potrąceniu naliczonych kar umownych
5. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:
   1. dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
   2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
9. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

**§ 13**

**Zatrudnianie pracowników**

Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., poz. 1465 ze zmianami).

1. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z robotami - roboty murarskie, tynkarskie, blacharskie, betonowe, budowlane, malarskie, wykończeniowe.
2. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może żądać w szczególności:

1)    oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2)    oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3)    poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4)    innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności    kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa w ust. 4 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą.
3. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 14**

**Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z  wyjątkiem § 3 ust. 1 i 2, oraz zmian danych adresowych, które wymagają zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP, a ponadto w następujących okolicznościach:
3. konieczności wprowadzenia zmian technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),
4. z powodu istotnych braków lub błędów w opisie przedmiotu zamówienia, również tych polegających na niezgodności z przepisami prawa,
5. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
6. z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy (np. wydłużone terminy dostaw materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, niesprzyjające warunki pogodowe),
7. z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,
8. z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
9. z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach,
10. wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,
11. przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,
12. z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
13. wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,
14. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej.
15. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
16. Przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
17. zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym,

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w zakresie, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

b) robót zamiennych lub zmiany technologii – roboty zamienne lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym.

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w zakresie, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

c) robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym,

d) odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 Umowy.

1. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.
2. Kwota określona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz wykonania części prac w przypadku odstąpienia od części umowy.

**§ 15**

**Zastrzeżenie dotyczące odstąpienia od Umowy**

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

**§ 16**

**Warunki szczegółowe**

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez niego szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

**§ 17**

**Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.**

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych   jest TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa

Spółki 05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego tel. 22 160-37-10, fax (22) 160-37-35, e-mail: [tbszm@tbszm.com.pl](mailto:tbszm@tbszm.com.pl)

1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych

osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: e-mail: [IOD@tbszm.com.pl](mailto:IOD@tbszm.com.pl), telefonicznie 22 160 37 10 lub pisemnie pod adresem TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych

poniżej:

1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c);
2. w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt 3, nie jest wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

* 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zmianami), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.).

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;
2. sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO .

8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy

publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o., wszystkich pracowników realizujących zadanie lub Podwykonawców, których dane osobowe będą przekazane do TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o..

**§ 18**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy, ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Prawo

Budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze

bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1. Zmiana treści Umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w postaci

aneksu.

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 k.c.).
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności podmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 5 zawartych w niniejszej

Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

1. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla

Wykonawcy.

Załącznik:

- Formularz ofertowy Wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zamawiający:** |  | **Wykonawca:** |